**ПРИМЕНЕНИЕ**Очистите поверхность перед нанесением. Тщательно размешайте морилку до и во время нанесения. Для нанесения используйте чистую безворсовую ткань, кисть или аппликатор (ZAR® FAST PAD). Наносите при температуре от +10°С до + 32°С. Равномерно втирайте морилку по направлению волокон древесины. Излишки морилки уберите, использую чистую ткань без ворсинок. Дайте морилке высохнуть 3 часа. Если требуется более темный цвет нанесите дополнительный слой.

**РАСХОД**0,946 мл. (одна кварта) покрывает– 65-70 кв. метров методом втирания на отшлифованную поверхность. При нанесении кистью расход составляет 30-35 кв. метров. При нанесении с помощью аппликатора ZAR® FAST PAD расход составит 45-50 кв. метров. Расход морилки указан при нанесении в один слой.

**ВЫСЫХАНИЕ**Высыхание на отлип – 1 час. Полное высыхание – 3-4 часа. Нанесение лака через – 4 часа. Время высыхания указанно при температуре +23С и относительной влажности до 60%.

**НЕ РАЗБАВЛЯТЬ! ЗАМЕТКА:** при использовании двух или нескольких банок, смешайте содержимое, чтобы гарантировать однородность цвета.

**ЧИСТКА**Инструмент очищайте растворителем или уайт-спиритом.

БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ, НЕ ГЛОТАТЬ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет с даты производства (дата производства см. на крышке банки).