# Наименование продукции: 100% АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ

* Ровное нанесение
* Водная основа
* Легкость нанесения
* Защита от плесени и грибка
* Высыхает за два часа
* Сохраняет яркость цвета
* Можно наносить на алюминиевый сайдинг

**Описание и использование:**

100% акриловая латексная фасадная краска высочайшего качества идеально подходит для наружных работ по дереву, бетону, минеральной и цементной штукатурке, кирпичной и каменной кладке, стеновые строительные блоки, архитектурные пластики, волокнисто-минеральные листы и панели, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ, СМЛ; композитный, алюминиевый и виниловый сайдинг.

Доступен широкий ассортимент стандартных и уникальных цветов.

Фасадная краска «State House» практически не имеет запаха, не разбрызгивается, быстро сохнет, способна перекрывать даже темные оттенки в один слой.

При использовании краски «State House» Экстериор вы можете быть уверены в совершенном качестве отделки в сочетании с экономичным расходом и высокими экологическими характеристиками.

**Время высыхания:**

При температуре 77˚ F (+ 25˚ C) и относительной влажности 50% эта краска высыхает за 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4-8 часов.

**Расход:**

до 36 квадратных метров на галлон (3,785л) в один слой (до 9 м² на 1 л.) на окрашенных или загрунтованных поверхностях.

На пористых поверхностях (например, бетонный блок, кирпич и т.д.) исходите из расчета 18 квадратных метров на галлон в один слой (до 4,5 м² на 1 л.).