# Наименование продукции: ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

**Лак на водной основе** Aqua Zar предназначен **для покрытия всех видов древесины**. Полиуретановый **водный лак можно наносить** и на экзотические породы дерева, паркет, массив, мебель, лестницы, деревянные перегородки, барные стойки, дорожки для боулинга и другие изделия из дерева.

Запатентованная быстросохнущая формула дисцеграции полиуретана в водной среде делает лак Aqua Zar эластичным, стойким к абразивному износу, ударопрочным, выдерживающим воздействие всех бытовых химикатов и спирта.

Самовыравнивающаяся структура лака AQUA ZAR WATER-BASED обеспечивает ровную, не желтеющую, кристально прозрачную поверхность. Идеальный вариант для финишного покрытия поверх цветных или белых пропиток (морилок). Наносится как обычный полиуретан, обеспечивая максимальную прочность долговечность и красоту.

**Преимущества водного лака AQUA ZAR WATER-BASED:**

1. Кристально прозрачный AQUA ZAR WATER-BASED, не желтеет и не желтит поверхность, оставляя естественный цвет древесины.
2. Самовыравнивающаяся формула лака AQUA ZAR WATER-BASED предотвращает появление разводов на поверхности.
3. После высыхания лак на водной основе образует долговечное, ударопрочное, износостойкое покрытие.
4. Высыхание на отлип 30 мин.
5. Нанесение второго и последующих слоев через два часа.
6. AQUA ZAR WATER-BASED без запаха, экологически безопастный, не токсичен.
7. После высыхания безопасен для грудных младенцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Высыхание:*** На отлип — 30 мин\*
* Нанесение второго слоя через — 2 часа\*
* Можно ходить через — 8 часов\*
* Можно передвигать мебель через — 72–96 часов\*
 | **Расход:*** Один галлон (3,78 л) покрывает

 45–50 кв. метров в один слой |

\* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

Формула **водного лака для дерева** AQUA ZAR WATER-BASED позволяет легко наносить его на поверхности, таким же образом как обычный лак на полиуретановой основе, и достигать при этом не только желаемого внешнего вида, но и максимального срока службы.

Лак наноситься ровными тонкими слоями. Перемешивайте лак во время и до нанесения. Наносите AQUA ZAR WATER-BASED прямо из банки. На вертикальные поверхности рекомендуется наноситься 2-3 слоя, на горизонтальные поверхности 3-4 слоя. После каждого нанесенного слоя лака требуется производить межслойную шлифовку (кроме финишного слоя). Межслойная шлифовка нужна для того, чтобы было хорошее прилипания слоев лака друг к другу (адгезия). Лак на водной основе AQUA ZAR WATER-BASED в банке молочного цвета, после нанесения и высыхания лак становиться кристально прозрачным, не поджигая древесину. Одно из положительных свойств лака очень низкая концентрация паров растворителей в воздухе в момент нанесения. Запах лака Aqua Zar при нанесении в помещении практически не чувствуется, чем при работе с безводной химией, поэтому лак можно применять в помещениях, где в момент нанесения покрытия находятся не участвующие в этом процессе люди. Эти лаки негорючие, их можно использовать там, где, по условиям строительства, использование лаков с растворителями невозможно из-за опасности пожара или взрыва.

AQUA ZAR WATER-BASED соответствует действующим нормам безопасности окружающей среды для веществ с низким уровнем испарения сольвентов. При высыхании паркетный **водный лак безопасен для детей**.

Одобрен для работы на поверхностях из редких сортов дерева – идеален для использования на тиковом дереве, бразильском ореховом дереве и прочих редких сортах дерева. AQUA ZAR WATER-BASED для дерева это безопасный для окружающей среды продукт.