Наименование продукции: АКРИЛОВАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА С ДОБАВЛЕНИЕМ СИЛИКОНА

ОПИСАНИЕ

Это прозрачная защитно-декоративная пропитка, на водной основе обеспечивает многолетнюю защиту камня, бетона, кирпича, сланца от разрушения вызванного воздействием кислот, щелочи, соли для дорог, чистящих средств, бензина,масла, реагентов и суровых погодных условий.

DRYLOK NATURAL LOOK SEALER защищает бетонные поверхности от пыли, образования пятен, растрескивания и выбоин. Состав произведен по специальной формуле для защиты как внутренних, так и внешних поверхностей включая бетонные проезжие части дорог, полы гаража, полы подвала, каменные пешеходные дорожки, кирпичные и сланцевые кладки. Пропитка глубоко проникает в поры материала и образует на поверхности защитный слой.

Пропитка при нанесении на рыхлые материалы: меловой камень, пористый асбест, песчаная каменная кладка, пористый известняк,укрепляет их поверхность перед покраской.

Пропитка в банке имеет молочный цвет – после нанесения и высыхания становиться прозрачной, придавая поверхности полуматовый блеск с эффектом мокрого камня.

**Преимущество защитно-декоративной пропитки:**

1. Сохраняет естественный вид поверхности материала.
2. Уплотняет и увеличивает прочность поверхности материала, предотвращая от запыления образования трещин сколов и выбоин.
3. Идеальна в качестве грунтового покрытия перед нанесением латексной, алкидной или полиуретановой краски.

Подходит для наружного и внутреннего применения на горизонтальные и вертикальные поверхности.

1. Прозрачная после высыхания не желтеет, не трескается и не выцветает.
2. Превосходно подходит ко всем климатическим условиям включая суровые условия севера.
3. Идеальна для среднеинтенсивного движения.
4. Формула безопасная для окружающей среды.
5. После обработки поверхность легко моется.

**Наносится на:**

1. Кирпич
2. Искусственный и природный камень
3. Камень Чатахучи и Тераццо
4. Бетон и железобетон
5. Бетонные автодороги и пешеходные дорожки
6. Тротуарную плитку и бордюрный камень
7. Гаражные и подвальные полы
8. Фундаменты и фасады
9. Площадки перед бассейном

**Важно:**

1. Обрабатываемая поверхность должна иметь впитывающие свойства.
2. Перед нанесением тщательно размешайте, но не взбалтывайте.
3. Сильнопористые материалы и горизонтальные поверхности рекомендуется покрывать в два слоя.
4. Если перед нанесением есть высолы, то их нужно очистить.
5. Свежеуложенный бетон должен быть выдержан 20 дней.
6. Наносите в сухую погоду. Температура воздуха должна быть от +10 до +32 С. Это обеспечит наилучшее проникновение пропитки в материал.
7. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на банке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Высыхание:**   * Можно касаться – 1 час * Нанесение следующего слоя – 4 часа * Можно ходить – 5 часов * Можно ездить – 24 часа | **Расход:**   * 3,785 л. (один галлон) покрывает   40 кв. метров в один слой.  Расход зависит от пористости материала. |