**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**Поверхность должна быть чистой и сухой. Удалите грязь, жир, остатки известкового раствора и обойного клея, шелушащуюся краску и другие посторонние вещества. Трещины нужно зашпаклевать и дать высохнуть. Все черные металлы должны быть очищены от ржавчины. Очистите глянцевую поверхность шкуркой.

**НАНЕСЕНИЕ**Убедитесь, что грунтовка хорошо перемешана. Наносить кистью, валиком или пульверизатором. При нанесении валиком используйте высококачественную синтетическую сменную оболочку валика. Чем ровнее основа, тем короче должен быть ворс. При нанесении кистью используйте высококачественную кисть из нейлоновых или полиэстерных волокон. Не наносить, если температура грунтовки, поверхности и/или воздуха ниже 50°F (+10°C).

**ОЧИСТКА**Сразу после использования промойте кисти, валики и пульверизаторы теплой водой и моющим средством.