# Наименование продукции: БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Лак для дерева ZAR ULTRA INTERIOR предназначен для внутренних работ. В 2006 году за выдающиеся достижения в новом проекте и новшествах в США ZAR ULTRA INTERIOR получил награду «Editors Choice Award», что послужило резкому росту спроса на этот продукт.

Лак легко наноситься на поверхность и создает жесткий, стойкий к трению и абразивному износу слой. Лак обладает самовыравнивающейся формулой, имеет отличную защиту от всех бытовых химикатов, стоек к проливам алкоголя. Быстросохнущая формула позволяет сделать трехслойное покрытие в течение суток.

**Высокое качество полиуретанового лака** ZAR ULTRA INTERIOR определено такими свойствами как: быстросохнущая, самовыравнивающаяся формула, износостойкость, ударопрочность.

ZAR ULTRA INTERIOR предназначен для внутренних работ, поэтому и называется – интерьерным. Наносить лак можно не только на деревянные полы, но и на паркет, полы из экзотических видов дерева, мебель (в том числе натуральную), кабинеты, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы и прочие изделия из дерева. Многие у себя в квартире кладут паркет или массив и думают: а как же сохранить структуру дерева и защитить от механических воздействий. Для того чтобы Ваш паркет или массив служил Вам долгие годы следует первый слой покрыть ZAR ULTRA INTERIOR Gloss, последующие слои (2-ой, 3-ий) покрывайте лаком ZAR ULTRA INTERIOR степень блеска которого Вы предпочитаете. Если паркет, доска или массив находятся вне помещения (под открытым небом) то для его покрытия и защиты следует наносить экстерьерный лак (ZAR ULTRA EXTERIOR) который помимо того что образует износостойкую водостойкую пленку, также имеет в своем составе антисептик.

Важно знать что после нанесения первого слоя поднимается ворс который следует зачистить наждачной бумагой. Для лучшей адгезии надо делать межслойную шлифовку. Если у Вас старый паркет или паркет, укладка которого оставляет желать лучшего то рекомендуется наносить матовый или полуматовый лак, который закрывает изъяны паркета.

**Преимущества лака ZAR ULTRA INTERIOR для дерева:**

Быстросохнущая формула ZAR ULTRA INTERIOR – сохнет 2 часа.

Жесткий и стойкий к абразивному износу и трению.

Гладкая самовыравнивающаяся формула.

Стойкий ко всем бытовым химикатам и алкоголю.

Ударопрочный.

После высыхания безопасен для грудных младенцев.

|  |  |
| --- | --- |
| Высыхание:* На отлип — 60 мин\*
* Нанесение второго слоя через — 2 часа\*
* Финишный слой должен сохнуть — 6–8 часов\*
* Можно ходить через — 8 часов\*
* Можно передвигать мебель через — 72–96 часов\*
* Один галлон (3,78 л) покрывает
 | Расход:* Один галлон (3,78 л) покрывает

 48–53 кв. метров в один слой |

\* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

Итрерьерный лак ZAR ULTRA INTERIOR Polyurethane нужно обязательно тщательно размешивать до и во время нанесения. Размешивание требуется для того, чтобы матирующая присадка равномерно распределилась в лаке. Не встряхивайте банку с лаком! Наносите полиуретановый лак прямо из банки. Ни в коем случае не разбавляйте лак.

**Для нанесения используйте** синтетическую или полусинтетическую кисть, аппликатор из овечьей шерсти, валик велюровый или мохеровый с ворсом 3-4мм. Наносите лак в направлении структуры древесины. При нанесении лака избегайте касания кистью обработанных участков (уже лакированных, но еще не полностью высохших участков поверхности) – это может привести к высвобождению пузырьков воздуха из слоя отделочного средства, что в свою очередь, приведет к появлению не обработанных средством прожилок.

Если требуется покрыть лаком ZAR ULTRA INTERIOR уже мореную древесину, то перед нанесением лака морилка должна сохнуть минимум 72 часа, кроме цветного лака Zar Ultra Plus, время высыхания которой перед нанесением дополнительного слоя – 2 часа.