# Наименование продукции: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ

* Без VОС – Слабый запах
* Низкий уровень разбрызгивания
* Можно чистить щеткой
* Хорошая текучесть и выравнивание
* Быстро сохнет
* Сертификат GREEN WISE®

**Описание и использование:**

Профессиональное интерьерное матовое латексное покрытие без VОС «TOTAL ADVANTAGE» идеально подходит для строений, коммерческих зданий, ремонта и технического обслуживания. Наносить на стены и потолок из загрунтованного гипсокартона, гипса, каменной кладки, бетона, штукатурки, также наносится на деревянные поверхности, обои предназначенные под покраску, кирпичную кладку, загрунтованный металла. «Total Advantage» идеально подходит для поверхностей, где требуется гладкое и ровное матовое покрытие.

**Время высыхания:**

При температуре 77˚ F (+25˚ C) и относительной влажности 50% ,время высыхания на отлип за 30 минут. Следующий слой можно наносить через 4 часа.

**Расход:**

до 36 квадратных метров на галлон (3,785л) в один слой (до 9 м² на 1 л.) в зависимости от метода нанесения, основы и пористости поверхности.