# Наименование продукции: УКРЫВНОЕ МАСЛО ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Высококачественное укрывное защитно-декоративное масло по дереву для наружного применения.

Защитно-декоративное масло ZAR для наружного применения специально разработано с использованием технологии СДВОЕННОЙ СМОЛЫ, для придания акцента на естественную красоту дерева. Состоящее из 100% акриловой смолы и уникальной алкидной смолы, масло ZAR идеально подходит для акцентирования натуральной красоты древесины. Оно защищает и предохраняет от разрушающего воздействия солнца, дождя, снега и соленого воздуха.

Укрывное масло ZAR является более долговечным, чем обычные масляные пропитки, даже в самых жестких погодных условиях, сухая пленка масла устойчива к ультрафиолету, образованию трещин, отслаиванию, вздутию. В составе содержатся специальные антиоксиданты, препятствующие образованию плесени и грибка. Состав наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности

Масло состоит из чрезвычайно износостойкой акриловой основы с пигментами высочайшего качества. Она защищает и предохраняет деревянные поверхности, но в, то, же время и выявляет текстуру натуральных древесных волокон. Поскольку акрил не оксидируется, масло ZAR сохраняет свой цвет намного дольше обычных масляных пропиток.

Рекомендуется для пропитки новых или предварительно окрашенных (если цвет приблизительно совпадает) полов, деревянных домов, заборов, столбов, срубов, эллингов, пристаней, корабельных палуб, террасных досок и прочих наружных поверхностей из дерева. Укрывное масло ZAR также можно наносить на текстурированные древесноволокнистые плиты, волокнистый цемент, бетон, виниловый сайдинг, алюминий и должным образом подготовленный гальванизированный металл.

**Преимущества:**

1. Обеспечивает отменную устойчивость к ультрафиолету, превосходную адгезию к деревянным поверхностям и позволяет дереву «дышать».
2. Специальное сочетание 100% акриловых смол с уникальной алкидной смесью.
3. Самогрунтующаяся формула.
4. Разработано по уникальной технологии сдвоенной смолы.
5. Атмосферостойкое и износостойкое покрытие.
6. Непревзойденная защита для наружных поверхностей.
7. Содержит антиоксиданты, предотвращающие биопоражение древесины.
8. Улучшает древесное волокно.
9. Гарантия на горизонтальные поверхности 5 лет, на вертикальные 15 лет.
10. Не требуется предварительной обработки или использование предохраняющих водоотталкивающих средств
11. Покрытая древесина легко очищается водой.
12. Колеруется в 30 популярных цветов

\*ГАРАНТИЯ: Производитель UGL (ЮНИТЕД ГИЛСОНИТЕ ЛАБОРАТОРЕС), укрывного масла ZAR предоставляет гарантию на данный продукт, в случае его нанесения согласно инструкции производителя, сроком 15 лет для вертикальные деревянные основания и сроком на 5 лет для горизонтальных деревянных оснований от образования трещин, вздутий и отслаивания при двухслойном покрытии с момента продажи. На свое усмотрение UGL либо предоставит бесплатно дополнительный товар, либо возместит покупателю стоимость покупки. Данная гарантия не покрывает расходы за работу или стоимость услуг по нанесению любого масла ZAR .

ZAR SOLID-COLOR DECK & SIDING EXTERIOR STAIN производиться в 30 популярных цветах.

|  |  |
| --- | --- |
| **Высыхание:*** На отлип — 2 часа \*
* Нанесение второго слоя через — 4 часа\*
* Полное высыхание — через 24 - 48 часов\*
 | **Расход:*** 3,78 литра (1 галлон) на 30-40 кв. метра (гладкие

 поверхности)* 20-30 кв. метра на шероховатые поверхности.

(расход зависит от впитывающих свойств древесины, текстуры, метода нанесения). |

\* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%. Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины слоя покрытия.